Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 07/05/2016
procédé à forte déformation
Domaine : MATÉRIAUX/Métallurgie
Définition : Écrouissage dans lequel le métal est soumis à des déformations plastiques de grande amplitude. 

Note : 
1. Le procédé à forte déformation permet, après recristallisation, d’obtenir un matériau à taille de grains submicronique dont les propriétés mécaniques sont améliorées.
2. Un exemple de procédé à forte déformation est l’extrusion en canal coudé.
Voir aussi : extrusion en canal coudé
Équivalent étranger : severe plastic deformation, SPD (en)