Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
erreur de piste
Domaine : AUDIOVISUEL
Définition : Écart angulaire entre le plan de symétrie d'un lecteur de disque et l'axe du sillon.
Note : Pour ne pas subir de distorsions, il convient de supprimer l'erreur de piste d'un bras tangentiel ou de la réduire par un bras pivotant convenablement allongé et un phonolecteur correctement orienté.
Voir aussi : bras tangentiel
Équivalent étranger : track error, tracking error
Source : révision de l'arrêté du 10 octobre 1985