Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
entrée d'air variable
Synonyme : prise d'air variable

Domaine : DÉFENSE-AÉRONAUTIQUE
Définition : Prise d'air utilisée sur les avions supersoniques et possédant des parois internes ou externes mobiles de manière à adapter le fonctionnement du réacteur aux différentes vitesses de vol de l'avion.
Note : L'expression « entrée d'air à géométrie variable » est déconseillée.
Équivalent étranger : variable geometry inlet (en), variable geometry intake (en)
Source : révision de l'arrêté du 12 août 1976