Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/01/2025
sol artificiel végétalisable, loc.n.m.
Domaine : SCIENCES DE LA TERRE/Pédologie
Définition : Sol rendu propre à la végétalisation grâce à des procédés de génie pédologique, constitué de divers matériaux naturels ou artificiels, notamment issus du recyclage, qui peut remplacer soit des sols naturels stériles ou dégradés, soit des sols artificialisés, partiellement, voire totalement imperméabilisés ou pollués.
Note : <div>  1. Un procédé de génie pédologique est, par exemple, la composition de divers mélanges de matériaux et leur organisation en couches de fonctions différentes. 
</div><div>2. Les matériaux utilisés sont, par exemple, du sable, de l’argile, du gravier, de la laine de roche, du compost, de la brique, du béton concassé, ou des plastiques. 
</div><div>3. On trouve aussi, dans le langage professionnel, les termes « technosol » et « technosol construit ». </div>
Voir aussi : artificialisation des sols, imperméabilisation des sols
Équivalent étranger : constructed technosol