Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
avion de ligne
Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ/Transport aérien
Équivalent étranger : airliner, liner (en)
Source : révision de l'arrêté du 12 août 1976
rcf1 Note : 
1. La quantité de gaz à effet de serre émise est généralement mesurée par son équivalent en dioxyde de carbone.
2. L’écocalculateur est notamment utilisé dans les transports pour comparer les options correspondant à un trajet et à un mode de transport donnés : on peut alors parler d’« écocomparateur ».
Voir aussi : écocomparateur de projet, équivalent en dioxyde de carbone
Équivalent étranger : ecocalculator