Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/07/2022
ajustement de position, loc.n.m.
Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ/Cartographie
Définition : Correction de la projection cartographique de la position géolocalisée d’un véhicule terrestre pour qu’elle coïncide avec la représentation de l’infrastructure qu’il emprunte.
Note : <div>  1. L’ajustement de position permet d’éviter que l’imprécision des coordonnées géolocalisées ne laisse croire que le véhicule a quitté l’infrastructure. 
</div><div>2. L’ajustement de position est notamment utilisé pour le guidage d’itinéraire de véhicules routiers ou pour le suivi de la progression de bus, de cars ou de trains. </div>
Voir aussi : raccordement cartographique
Équivalent étranger : map matching