Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
moteur à allumage par étincelles
Forme abrégée : moteur à étincelles
Domaine : TRANSPORTS ET MOBILITÉ-MOTEUR THERMIQUE
Définition : Moteur à allumage commandé fonctionnant suivant le cycle de Beau de Rochas.
Note : Il s'agit d'un terme générique pour désigner, par opposition au moteur diesel, des moteurs fonctionnant à l'essence, à l'alcool, aux gaz de pétrole liquéfiés, etc.
Équivalent étranger : Otto-Motor, spark ignition engine
Source : révision de l'arrêté du 18 décembre 1990