Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 30/01/2021
électrolyse de la vapeur d'eau à haute température
Forme abrégée : électrolyse à haute température

Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE
Définition : Décomposition de la vapeur d’eau par électrolyse, effectuée à haute température dans une cellule dont les deux compartiments sont séparés par une membrane en oxyde céramique conductrice d’anions oxydes.
Note : <div>  1. Les anions oxydes assurant la conductivité des membranes en oxyde céramique sont des atomes d’oxygène ayant capté deux électrons O^2-.</div><div>2. L’électrolyse de la vapeur d’eau à haute température s’effectue généralement avec une membrane d’oxyde de zirconium dopée à l’yttrium, qui, portée à une température de l’ordre de 800 °C, devient conductrice d’anions oxydes.  </div>
Voir aussi : cellule d'électrolyse, décomposition de l'eau
Équivalent étranger : high temperature electrolysis (en), solid oxide electrolysis (en), SOE (en)