Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/03/2002
circuit imprimé nu
Domaine : ÉLECTRONIQUE/Composants électroniques
Définition : Ensemble constitué d'un support isolant et de conducteurs métalliques plats destinés à assurer des liaisons électriques entre des composants électroniques qui seront disposés à la surface du support.
Note : 
1. Il existe de multiples types de circuits imprimés : simple face, double face, ou multicouches, le support pouvant être rigide ou souple, plan ou en trois dimensions. Lorsqu'il est équipé de ses composants, un circuit imprimé nu est appelé «  carte électronique  ».
2. Le terme « circuit imprimé » seul peut être utilisé lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté.
Voir aussi : carte électronique, plage d'accueil
Équivalent étranger : printed circuit board, PCB (en)