Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 16/06/2004
réacteur refroidi à l'eau supercritique
Abréviation : RESC
Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Réacteur dont le caloporteur est de l'eau dans un état supercritique.
Note : L'état supercritique de l'eau est caractérisé par une température supérieure à 374 °C et une pression supérieure à 22 MPa, soit environ 200 fois la pression atmosphérique.
Équivalent étranger : supercritical water-cooled reactor, SCWR (en)