Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 18/06/2008
configuration magnétique toroïdale
Domaine : NUCLÉAIRE/Fusion
Définition : Configuration magnétique destinée à confiner un plasma thermonucléaire, caractérisée par des lignes de champ hélicoïdales qui s'enroulent en engendrant des surfaces toroïdales.
Note : Les principaux dispositifs utilisant une telle configuration sont les tokamaks et les stellarateurs.
Voir aussi : champ magnétique poloïdal, champ magnétique toroïdal, diverteur, fusion par confinement magnétique, limiteur, stellarateur, tokamak
Équivalent étranger : toroidal magnetic configuration