Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
couche de demi-atténuation
Abréviation : CDA
Synonyme : épaisseur de demi-atténuation
Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Épaisseur d'une substance déterminée qui, interposée sur le trajet d'un faisceau de rayonnement donné, provoque, dans des conditions de bonne géométrie, une atténuation réduisant l'effet du faisceau à 50 % de sa valeur.
Note : Elle est parfois exprimée en termes de masse par unité de surface.
Équivalent étranger : half-value layer, HVL (en), half-value thickness, HVT (en)
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989