Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 02/02/2023
déprimogène, n.m.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Composant disposé dans le pied d’un assemblage combustible d’un réacteur à neutrons rapides refroidi par un métal liquide, et constitué de plaques perforées ou de grilles empilées, qui réduit la pression au pied de cet assemblage.
Note : <div>  	1.	Les déprimogènes permettent 	de répartir le débit du caloporteur entre les différents 	assemblages et d’obtenir ainsi des températures maximales de 	gaine aussi homogènes que possible dans le cœur en fonctionnement 	normal. 
</div><div>2.	Le 	débit désiré du 	caloporteur dans chaque assemblage est obtenu en ajustant 	le nombre et le type de plaques ou de grilles.  </div>
Voir aussi : assemblage combustible, caloporteur, cœur, gaine de combustible, réacteur à neutrons rapides
Équivalent étranger : pressure drop device (en)