Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/09/2023
circuit de refroidissement secondaire, loc.n.m.
Forme abrégée : circuit secondaire, loc.n.m.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Circuit assurant, dans certains réacteurs, la circulation d’un caloporteur qui extrait la chaleur du circuit de refroidissement primaire.
Note : Dans un réacteur électrogène à eau sous pression, la vapeur produite dans le circuit secondaire alimente un turboalternateur.
Voir aussi : caloporteur, circuit de refroidissement primaire, détecteur d'hydrogène, réacteur à eau sous pression, réacteur de puissance
Équivalent étranger : secondary coolant circuit, secondary cooling system
 
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 18 juin 2004.