Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
réacteur à eau sous pression
Abréviation : REP

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Réacteur nucléaire modéré et refroidi par de l'eau ordinaire, maintenue liquide dans le cœur grâce à une pression appropriée dans les conditions normales de fonctionnement.
Voir aussi : araignée, borication, circuit de refroidissement primaire, circuit de refroidissement secondaire, dilution hétérogène du bore, dispositif antidébattement, grappé, grappe de commande, grappe-bouchon, grappe-poison, modérateur, pressuriseur, système d'aspersion dans l'enceinte
Équivalent étranger : pressurized water reactor, PWR (en)
 
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989