Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/01/2023
ligne d'écoulement, loc.n.f.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Production
Définition : Conduite qui relie un équipement sous-marin, tel un collecteur-distributeur ou une tête de puits, à une colonne montante.
Note : Il existe deux types de ligne d’écoulement, l’une pour les écoulements montants de production (huile, gaz ou eau), l’autre pour les écoulements descendants d’injection (gaz ou bien eau).
Voir aussi : collecteur-distributeur, colonne montante, liaison fond-surface, liaison sous-marine, tête de puits
Équivalent étranger : flowline