Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 19/01/2024
rame, n.f.
Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Forage
Définition : Assemblage de tiges de forage vissées les unes à la suite des autres.
Note : <div>  1. Une rame est dite « double », « triple » ou « quadruple » suivant qu’elle est constituée de deux, trois ou quatre tiges de forage.</div><div>2. Une rame est généralement constituée d’autant de tiges de forage qu’un appareil de forage est capable d’en manœuvrer en une seule opération.</div><div>3. La rame entre dans la constitution de la garniture de forage. </div>
Voir aussi : garniture de forage, rame double, rame quadruple, rame triple
Équivalent étranger : stand
Attention : Cette publication annule et remplace celle du Journal officiel du 22 septembre 2000.