Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 19/01/2024
garniture de forage, loc.n.f.
Synonyme : train de forage, loc.n.m.

Domaine : PÉTROLE ET GAZ/Forage
Définition : Dispositif de forage constitué d’éléments tubulaires tels que des tiges de forage, des masses-tiges, des aléseurs, des connecteurs, des élargisseurs et des stabilisateurs assemblés par vissage.
Note : On trouve aussi le terme « train de sonde », qui n’est pas recommandé en ce sens.
Voir aussi : aléseur, connecteur, masse-tige, rame, sommier de stockage, stabilisateur
Équivalent étranger : drill column, drill stem, drillstring