Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 16/01/2020
tomodensitométrie à faisceau conique
Synonyme : tomographie conique
Domaine : SANTÉ ET MÉDECINE/Imagerie
Définition : Technique d’imagerie médicale numérique recourant à un faisceau ouvert conique de rayons X, qui permet de visualiser les structures anatomiques en une seule rotation autour de celles-ci.
Note : La tomodensitométrie à faisceau conique est utilisée notamment en imagerie dentomaxillofaciale.
Équivalent étranger : cone beam, cone beam computed tomography, CBCT (en), cone beam CT