Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
amorçage d'une tuyère
Domaine : SPATIOLOGIE-AÉRODYNAMIQUE
Définition : Établissement d'une vitesse d'écoulement sonique au col d'une tuyère, correspondant à un régime de fonctionnement stable couramment utilisé.
Voir aussi : blocage sonique, désamorçage de tuyère
Équivalent étranger : nozzle priming, priming
Source : révision de l'arrêté du 20 février 1995