Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 10/10/2009
chambre anéchoïque
Synonyme : salle anéchoïque
Domaine : ACOUSTIQUE-SPATIOLOGIE/Moyens d'essais
Définition : Enceinte d'essais dont les parois, tapissées de matière absorbante, ne réfléchissent pas les ondes électromagnétiques ou les ondes acoustiques, de façon à reproduire au mieux les conditions de propagation de ces ondes en l'absence de tout obstacle.
Note : Dans le cas des ondes acoustiques, on parle également de « chambre sourde » (en anglais : dead room).
Équivalent étranger : anechoic chamber, anechoic room