Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
fluorodétecteur à laser
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE
Définition : Capteur actif destiné à détecter et, au besoin, localiser certaines cibles d'après leur fluorescence excitée par un faisceau laser.
Note : Le terme « fluorescence excitée par laser » (en anglais : laser-induced fluorescence, LID) désigne le phénomène physique détecté.
Équivalent étranger : laser fluorosensor
Source : révision de l'arrêté du 31 mars 1987