Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
radar à visée latérale
Abréviation : RVL
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Radar imageur embarqué qui explore en vol un couloir décalé latéralement par rapport à la trace du véhicule.
Note : Le terme « radar aéroporté à visée latérale » (en anglais : <span style="font-style: italic;">side-looking airbone radar, SLAR)</span> désigne l'appareil en mode opératoire aérien.
Voir aussi : image topographique ambiguë
Équivalent étranger : side-looking radar, SLR (en)