Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
scène, n.f.
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Surface observée correspondant à un lot de données auquel on applique le même prétraitement.
Note : Les dimensions de la scène dépendent des propriétés des capteurs et des caractéristiques de la prise de vues.
Voir aussi : capteur en peigne, capteur passif, carte spectrale, centre de scène, données de terrain, données par visées multiples, épreuve minute, image chronoséquentielle, image en couleur composée, image géocodée, image multicapteur, image multidate, limite de résolution au sol, photodétecteur à report et intégration, segment de données, superposition d'images, tache élémentaire, volume élémentaire
Équivalent étranger : scene