Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
trajet multiple
Domaine : TÉLÉDÉTECTION SPATIALE-SPATIOLOGIE
Définition : Ensemble des divers chemins empruntés par un même signal entre l'émetteur et le récepteur.
Note : La multiplicité de ces chemins résulte principalement de l'hétérogénéité de l'atmosphère et des conditions de réflexion sur les obstacles, provoquant une multiplication des échos.
Voir aussi : signal second
Équivalent étranger : multiple path
Source : révision de l'arrêté du 31 mars 1987