Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 14/06/2003
accès hertzien
Synonyme : accès radioélectrique, accès sans fil, boucle locale radio, BLR
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Réseaux
Définition : Liaison assurée par voie radioélectrique entre un terminal de télécommunication et un commutateur du réseau d'infrastructure ; par extension, ensemble de telles liaisons.
Note : 
1. On peut distinguer, selon la nature du terminal : 
- l'accès hertzien fixe (terminal en un point déterminé) ; 
- l'accès hertzien mobile (terminal mobile) ; 
- l'accès hertzien itinérant ou nomade (terminal transportable). 
2. Le terme « accès sans fil » peut avoir un sens plus large, et désigner des liaisons autres que radioélectriques, par exemple infrarouges.
Voir aussi : réseau d'accès
Équivalent étranger : wireless access, wireless local loop