Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 26/03/2006
modulation à spectre étalé
Synonyme : modulation à étalement du spectre
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Radiocommunications
Définition : Technique de transmission dans laquelle la puissance du signal émis est répartie sur une largeur de bande beaucoup plus grande que celle strictement nécessaire à la transmission des informations.
Note : 
1. La modulation à spectre étalé permet l'accès multiple à une voie de transmission et assure une protection accrue contre le bruit et le brouillage radioélectriques, ainsi que la confidentialité.
2. On trouve aussi le terme « transmission à spectre étalé ».
Voir aussi : accès multiple par répartition en code, modulation à spectre étalé à sauts de fréquence, modulation à spectre étalé à séquence directe
Équivalent étranger : spread spectrum modulation, spread spectrum transmission