Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/01/2020
transmission par diode électroluminescente
Forme abrégée : transmission par DEL
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS
Définition : Technique de télécommunication sans fil qui repose sur la modulation de la puissance émise par une diode électroluminescente et qui permet d’envoyer des signaux à des équipements situés dans la zone éclairée par cette diode.
Note : 
1. Dans la transmission par diode électroluminescente, la variation de la puissance émise est si rapide qu’elle est imperceptible à l’œil.
2. Pour assurer une communication bidirectionnelle, notamment avec un modem d’accès à l’internet, il est nécessaire de disposer d’une voie de retour, en général une liaison infrarouge.
3. On trouve aussi, dans l’usage, le terme « lifi » (n.f.), qui n’est pas recommandé.
Voir aussi : accès sans fil à l'internet, diode électroluminescente, modulation d'amplitude
Équivalent étranger : Li-Fi, LiFi, light fidelity (en), optical wireless system, OWS (en), visible light communication, VLC (en)