Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 22/09/2000
station pivot
Forme abrégée : pivot, n.m.
Synonyme : station maîtresse
Domaine : TÉLÉCOMMUNICATIONS/Réseaux
Définition : Dans un réseau de télécommunication, station qui assure la coordination d'un groupe de stations ou de sous-réseaux, ainsi que leur accès éventuel à d'autres réseaux.
Note : 
1. La station pivot d'un réseau de microstations terriennes est une station terrienne.
2. Dans un réseau de communication de données, la station pivot est appelée « concentrateur ».
Voir aussi : concentrateur, microstation terrienne, station terrienne dépendante
Équivalent étranger : hub station, hub (en)
Source : révision de l'arrêté du 2 mars 1994