Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
tirant d'eau critique

Domaine : HYDRAULIQUE
Définition : Pour un écoulement à surface libre, tirant d'eau pour lequel l'énergie spécifique à débit donné est minimale.
Voir aussi : tirant d'eau, vitesse critique
Équivalent étranger : critical flow depth (en)
Source : révision de l'arrêté du 7 avril 1987