Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 21/09/2005
système hybride

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Installation nucléaire constituée d'un réacteur sous-critique et d'un accélérateur de protons couplés par l'intermédiaire d'une cible de spallation.
Voir aussi : cible de spallation
Équivalent étranger : accelerator-based system (en), accelerator-driven reactor (en), accelerator-driven system (en), ADS (en), hybrid system (en)