Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
caloporteur, adj.

Domaine : NUCLÉAIRE/Fission
Définition : Se dit d'un fluide transportant de l'énergie thermique d'un système à un autre et notamment du fluide circulant dans le cœur d'un réacteur nucléaire pour en évacuer la chaleur.
Note : Dans cette acception, on dit aussi « réfrigérant ».
Voir aussi : assèchement, contre-réaction de réactivité, ébullition franche
Équivalent étranger : coolant, n. (en)
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989