Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
enceinte de confinement

Domaine : NUCLÉAIRE
Définition : Bâtiment spécifique, dans lequel est enfermé un réacteur ou une installation nucléaire, destiné à assurer le confinement des matières radioactives, notamment en cas d'accident ou de situations accidentelles.
Voir aussi : confinement, dispositif d'éventage de l’enceinte avec filtration, échauffement direct de l'enceinte, épreuve de l'enceinte d'un réacteur, filtre à sable, préfiltre d'éventage, recombineur d'hydrogène, système d'aspersion dans l'enceinte, système de confinement
Équivalent étranger : containment building (en)
Source : révision de l'arrêté du 30 novembre 1989