Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 30/01/2005
synthèse d'ouverture

Domaine : SPATIOLOGIE/Télédétection
Définition : Méthode utilisant des éléments rayonnants ou collecteurs de petite dimension répartis sur une grande surface et dont on combine de manière cohérente les signaux pour obtenir une résolution équivalente à celle d'une antenne ou d'un télescope qui aurait la même grande surface.
Note : Des petits éléments répartis peuvent être remplacés par un seul élément se déplaçant selon une règle déterminée.
Voir aussi : radar à synthèse d'ouverture, télescope à synthèse d'ouverture
Équivalent étranger : aperture synthesis (en)