Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
bouclier thermique

Domaine : SPATIOLOGIE/Thermique
Définition : Dispositif destiné à protéger une partie d'un engin spatial contre l'échauffement cinétique.
Note : Un bouclier thermique est constitué par un matériau isolant, un matériau ablatif ou la combinaison des deux.
Voir aussi : cône d'ablation, écran thermique, protection thermique
Équivalent étranger : heat shield (en)
Source : révision de l'arrêté du 12 janvier 1973