Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
chargement par coulée

Domaine : SPATIOLOGIE/Propulsion-Pyrotechnie
Définition : Moulage d'un propergol solide dans l'enveloppe d'un propulseur.
Équivalent étranger : casting (en)
Source : révision de l'arrêté du 20 février 1995