Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/03/2022
communication de véhicule à infrastructure, loc.n.f.
Forme abrégée : communication VAI, loc.n.f.
Domaine : AUTOMOBILE-TRANSPORTS ET MOBILITÉ
Définition : Échange, par une liaison sans fil, d’informations ou de données entre un véhicule et le système de gestion de l’infrastructure routière, grâce à des relais situés le long des axes routiers ; par extension, ensemble des systèmes de communication permettant cet échange.
Note : Les informations et les données échangées permettent aux gestionnaires du réseau routier d’établir en temps réel un état de la circulation qui est transmis aux véhicules.
Voir aussi : communication de véhicule à réseau, communication de véhicule à véhicule, communication de véhicule à X
Équivalent étranger : V2I communication, V2I (en), vehicle-to-infrastructure communication, V2I (en)