Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
cellule prismatique, loc.n.f.
Domaine : AUTOMOBILE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Accumulateur électrochimique dont l’enveloppe, métallique et rigide, présente des faces rectangulaires.
Note : L’utilisation de cellules prismatiques permet d’optimiser l’occupation du volume d’une batterie.
Voir aussi : accumulateur électrochimique, cellule lame, cellule poche
Équivalent étranger : prismatic cell