Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
cellule poche, loc.n.f.
Domaine : AUTOMOBILE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Accumulateur électrochimique dont l’enveloppe, en plastique et en métal, est souple ou semi-rigide.
Note : Une cellule poche a l’avantage de présenter une énergie massique plus importante qu’une cellule prismatique, mais elle est sensible aux vibrations et nécessite d’être protégée dans un module de batterie.
Voir aussi : accumulateur électrochimique, cellule prismatique, module de batterie
Équivalent étranger : pouch cell