Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
cellule lame, loc.n.f.
Domaine : AUTOMOBILE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Cellule prismatique fine et allongée.
Note : <div>  1. Une cellule lame peut atteindre un mètre de longueur.</div><div>2. L’utilisation de cellules lames permet d’alléger la batterie en diminuant le nombre de cellules assemblées et en évitant leur regroupement dans un module.</div><div>3. Les cellules lames sont principalement utilisées dans les batteries phosphate de fer et de lithium. </div>
Voir aussi : batterie phosphate de fer et de lithium, cellule prismatique, module de batterie
Équivalent étranger : blade cell