Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie lithium-ion, loc.n.f. langage professionnel
Forme abrégée : batterie Li-ion, loc.n.f. langage professionnel
Synonyme : batterie à insertion de lithium, loc.n.f.
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Batterie dont les accumulateurs électrochimiques possèdent des électrodes composées de matériaux d’insertion dans lesquels pénètrent des atomes de lithium ou des cations lithium, séparées par un électrolyte conduisant les cations lithium.
Note : <div>  1. Lors de la charge de la batterie, les cations lithium libérés par oxydation à l’électrode positive sont conduits à travers l’électrolyte vers l’électrode négative, où ils sont soit réduits en atomes de lithium, soit insérés dans le matériau qui est alors réduit ; lors de la décharge, les phénomènes s’inversent.</div><div>2. À l’électrode négative, le matériau d’insertion peut être du graphite, éventuellement allié à du silicium, quand les cations lithium sont réduits en atomes de lithium, ou un oxyde de titane quand c’est le matériau d’insertion qui est réduit ; à l’électrode positive, le matériau d’insertion des cations lithium est généralement un oxyde, par exemple un oxyde lamellaire.</div><div>3. Le terme « batterie Li-ion » se prononce de préférence « batterie lithium-ion ». </div>
Voir aussi : accumulateur électrochimique, batterie d'accumulateurs électrochimiques, batterie lithium-soufre, batterie nickel-manganèse-cobalt, batterie phosphate de fer et de lithium, batterie sodium-ion, batterie zinc-air, matériau d'insertion, oxyde lamellaire
Équivalent étranger : lithium-ion battery, LIB (en)