Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie nickel-manganèse-cobalt, loc.n.f.
Forme abrégée : batterie NMC, loc.n.f.
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Batterie lithium-ion dans laquelle, à l’électrode positive, le matériau d’insertion des cations lithium est un oxyde lamellaire mixte de nickel, de manganèse et de cobalt.
Voir aussi : batterie lithium-ion, matériau d'insertion, oxyde lamellaire
Équivalent étranger : nickel-manganese-cobalt battery, NMC battery