Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie tout-solide, loc.n.f.
Synonyme : batterie à électrolyte solide, loc.n.f., BES
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Batterie d’accumulateurs électrochimiques dont tous les éléments, y compris l’électrolyte, sont à l’état solide.
Note : La batterie tout-solide est moins sujette aux incendies ou aux explosions qu’une batterie à électrolyte liquide.
Voir aussi : batterie à lithium métallique et électrolyte polymère, batterie d'accumulateurs électrochimiques
Équivalent étranger : all solid-state battery, ASSB (en), solid-state battery, SSB (en)