Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie à lithium métallique et électrolyte polymère, loc.n.f.
Forme abrégée : batterie LMP, loc.n.f.
Synonyme : batterie lithium-métal-polymère, loc.n.f.
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Batterie tout-solide dans laquelle l’électrode positive est un oxyde, l’électrode négative du lithium métallique, et l’électrolyte un polymère.
Voir aussi : batterie tout-solide
Équivalent étranger : lithium-metal-polymer battery, LMP battery