Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie lithium-soufre, loc.n.f.
Forme abrégée : batterie Li-S, loc.n.f.
Domaine : CHIMIE-ÉNERGIE/Électricité
Définition : Batterie dont les accumulateurs électrochimiques possèdent chacun une électrode négative en lithium et une électrode positive en soufre mélangé à du carbone, séparées par un électrolyte organique conduisant les cations lithium.
Note : <div>  1. Les batteries lithium-soufre présentent l’avantage d’avoir une énergie massique théorique plus importante que les batteries lithium-ion mais le soufre a tendance à former des polysulfures solubles dans l’électrolyte, ce qui nuit au fonctionnement de la batterie, favorise son autodécharge et limite sa durée de vie.</div><div>2. Le terme « batterie Li-S » se prononce de préférence « batterie lithium-soufre ». </div>
Voir aussi : accumulateur électrochimique, batterie lithium-ion
Équivalent étranger : Li-S battery, lithium-sulfur battery