Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 12/12/2024
batterie de traction, loc.n.f.
Domaine : AUTOMOBILE
Définition : Batterie d’accumulateurs électrochimiques qui est capable de fournir l’énergie nécessaire au déplacement d’un véhicule électrique ou hybride et qui peut être rechargée notamment lors du freinage ou en utilisant une source d’énergie extérieure.
Note : <div>  1. Dans une batterie de traction, les accumulateurs électrochimiques sont généralement regroupés en modules.</div><div>2. La batterie de traction fournit également l’énergie nécessaire au fonctionnement des accessoires. </div>
Voir aussi : batterie d'accumulateurs électrochimiques, bloc de batterie, conversion électrique, module de batterie, véhicule hybride
Équivalent étranger : traction battery