Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2010
cellule galvanique
Domaine : CHIMIE/Chimie physique
Définition : Cellule électrochimique entre les électrodes de laquelle apparaît une tension électrique continue et qui, quand celles-ci sont reliées par un circuit conducteur extérieur, fournit un courant dû aux réactions d'oxydation ou de réduction se produisant aux électrodes.

Note : 
1. Du nom du physicien italien Luigi Galvani (1737-1798).
 2. On trouve aussi, dans le langage courant, le terme « pile électrique ».
 3. Un accumulateur en cours de décharge est une cellule galvanique.
Voir aussi : cellule d'électrolyse, cellule électrochimique, courant faradique, courant galvanique
Équivalent étranger : galvanic battery, galvanic cell