Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 02/09/2010
courant faradique
Domaine : CHIMIE/Chimie physique
Définition : Fraction du courant électrique continu consommée par les réactions d'oxydation ou de réduction qui se produisent à l'électrode au cours d'une électrolyse.
Note : Du nom du physicien anglais Michael Faraday (1791-1867).
Voir aussi : cellule d'électrolyse, cellule galvanique, courant galvanique, voltampérométrie
Équivalent étranger : faradaic current, faradic current (en)