Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (http://www.data.gouv.fr/Licence-Ouverte-Open-Licence).

Journal officiel du 22/09/2000
antiripage, n.m.
Synonyme : compensation de force centripète

Domaine : AUDIOVISUEL-ACOUSTIQUE
Définition : Procédé destiné à compenser la tendance d'un bras de lecture à se rapprocher du centre du disque.
Note : Ce procédé n'est nécessaire que pour les bras de lecture phonographique non tangentiels.
Équivalent étranger : antiskating (en)
Source : révision de l'arrêté du 10 octobre 1985