Mentions légales : 

Le fichier FranceTerme est une information publique administrative au sens de l'article 10 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Vous pouvez réutiliser le fichier FranceTerme sous les termes de la licence ouverte data.gouv.fr (https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2014/05/Licence_Ouverte.pdf). 

Journal officiel du 30/01/2021
réservoir d'hydrogène liquéfié
Domaine : ÉNERGIE-PÉTROLE ET GAZ
Définition : Réservoir cryostatique qui permet de stocker de l’hydrogène à l’état liquide refroidi et maintenu à la température de -253 °C.
Note : <div> 1. Le stockage de l’hydrogène à l’état liquide est notamment employé dans des applications industrielles comme la propulsion spatiale.</div><div>2. On emploie couramment le terme « hydrogène » au lieu de la dénomination scientifique « dihydrogène ». </div>
Voir aussi : réservoir d'hydrogène gazeux, stockage de l'hydrogène dans un solide, véhicule à hydrogène
Équivalent étranger : cryogenic hydrogen fuel tank